方大智控智慧灯杆访问接口

# 显示屏消息更新

## 接口地址：

http://<IP地址>:<端口>/api/json? cmd=screen&ctrl=play-scene&version=1&lang=zh\_CN

使用 **POST** 模式提交

## 提交的body的Json对象格式：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **属性** | **类型** | **范围** | **名称** | **说明** |
| content | String | 0~N | 需要播放的公告文本 | 当scene值为1，content值为水务警报公告  当scene值为2，content值为水务警报解除公告  当scene值为3，content值被忽略  当scene值为4，content值为火灾警报公告  当scene值为5，content值为火灾警报解除公告  当scene值为6，content值被忽略 |
| scene | Int | 1 | 场景类型 | 1 水务警报触发  2 水务警报解除  3 水务重置  4 火灾警报触发  5 火灾警报解除  6 火灾重置 |

## 响应的Json对象格式：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **属性** | **类型** | **范围** | **名称** | **说明** |
| status | int | 1 | 返回状态 | 1 表示成功  0 表示失败 |
| message | String | 0~N | 返回结果描述 | 当status为1，message值为"play successfully"  当status为0，message值为"play failed" |

## postman调用示例

